## 产品参数

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **美的空调信息表** | | | | | | |
| **序号** | **材料名称及型号规格** | **单位** | **数量** | **单价** | **总额** | **备注** |
| **一** | **主设备** | | | | | |
| 1 | RFD-120LW/BSDN8Y-PA401(1)A | 台 | 29 |  |  | 一级能效 |
| 2 | KFR-72LW/G3-1 | 台 | 11 |  |  | 一级能效 |
| 3 | KFR-51LW/G3-1 | 台 | 4 |  |  | 一级能效 |
| 4 | KFR-35GW/G3-1A | 台 | 16 |  |  | 一级能效 |
| 5 | RFD-120QW/BSDN8Y-D(B1)A | 台 | 2 |  |  | 一级能效 |
| 6 | RFD-72QW/BDN8Y-D(B1)A | 台 | 1 |  |  | 一级能效 |
| **A** | **设备合计** | | 63 |  | **0** |  |
| **二** | **安装材料及辅材** | | | | | |
| 1 | 1.5P铜管 | 米 | 1 |  |  | 按照实际发生数量结算 |
| 2 | 2P-3P铜管 | 米 | 1 |  |  | 按照实际发生数量结算 |
| 3 | 5P铜管 | 台 | 1 |  |  | 按照实际发生数量结算 |
| 4 | 1P-1.5P普通接水盘 | 个 | 1 |  |  | 按照实际发生数量结算 |
| 5 | 2P-3P普通接水盘 | 个 | 1 |  |  | 按照实际发生数量结算 |
| 6 | 5P普通接水盘 | 个 | 1 |  |  | 按照实际发生数量结算 |
| 7 | 1P-1.5P普通组合支架 | 付 | 1 |  |  | 按照实际发生数量结算 |
| 8 | 2P-3P普通组合支架 | 付 | 1 |  |  | 按照实际发生数量结算 |
| 9 | 5P组合支架 | 付 | 1 |  |  | 按照实际发生数量结算 |
| 10 | 运费 | 项 | 1 |  |  | 按照实际发生数量结算 |
| 11 | 墙壁开孔 | 个 | 1 |  |  | 按照实际发生数量结算 |
| **B** | **安装材料费合计** | | | | **0** |  |
| **三** | **工程总价(A+B)** | | | | **0** |  |
| 1.此报价含运输、安装，含税的报价 2.最终结算价格以工程验收单为准(工程验收单包括每款设备的具体使用数量，每种辅材的具体使用数量） | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 壁挂式1.5P变频冷暖空调 | 1. 冷暖类型：冷暖（不允许偏离）； 2. 适用面积：18-23㎡（允许正偏离）； 3. 电辅加热：具有（不允许偏离）； 4. 定频/变频：变频（不允许偏离）； 5. 能效等级：1级及以上； 6. 制冷量(W)：≥3500； 7. 制热量(W)：≥4000； 8. 能效等级适用标准：GB21455-2019（不允许偏离）；   9、包含连接管长度（铜管）（米）：3（允许正偏离）；  10、包含水管长度（米）：2（允许正偏离）；  11、包含电源线长度（米）：1.2（允许正偏离）；  12、国家认可的第三方检测机构出具的合法有效的检测报告 扫描件（参数值以明标示值为准）或制造商发布的彩页样册或制造商官网关于响应型号的参数功能页网址与网页截图或制造商对应产品技术白皮书/说明书。 |  |  |
| 2 | 壁挂式2P变频冷暖空调 | 1. 冷暖类型：冷暖（不允许偏离）； 2. 适用面积：24-30㎡（允许正偏离）； 3. 电辅加热：具有（不允许偏离）； 4. 定频/变频：变频（不允许偏离）； 5. 能效等级：1级及以上； 6. 制冷量(W)：≥5000； 7. 制热量(W)：≥5500； 8. 能效等级适用标准：GB21455-2019（不允许偏离）； 9. 包含连接管长度（铜管）（米）：3（允许正偏离）； 10. 包含水管长度（米）：2（允许正偏离）； 11. 包含电源线长度（米）：1.2（允许正偏离）；   12、国家认可的第三方检测机构出具的合法有效的检测报告扫描件（参数值以明标示值为准）或制造商发布的彩页样册或制造商官网关于响应型号的参数功能页网址与网页截图或制造商对应产品技术白皮书/说明书。 |  |  |
| 3 | 立柜式3P变频冷暖空调 | 1、冷暖类型：冷暖（不允许偏离）；  2、适用面积：30㎡以上（允许正偏离）；  3、电辅加热：具有（不允许偏离）；  4、定频/变频：变频（不允许偏离）；  5、能效等级：1级及以上；  6、制冷量(W)：≥7200；  7、制热量(W)：≥8000；  8、能效等级适用标准：GB21455-2019（不允许偏离）；  9、包含连接管长度（铜管）（米）：4（允许正偏离）；  10、包含水管长度（米）：2（允许正偏离）；  11、包含电源线长度（米）：1.5 （允许正偏离）；  12、国家认可的第三方检测机构出具的合法有效的检测报告扫描件（参数值以明标示值为准）或制造商发布的彩页样册或制造商官网关于响应型号的参数功能页网址与网页截图或制造商对应产品技术白皮书/说明书。 |  |  |
| 4 | 立柜式5P变频冷暖空调 | 1、冷暖类型：冷暖（不允许偏离）；  2、适用面积：50㎡以上（允许正偏离）；  3、电辅加热：具有（不允许偏离）；  4、定频/变频：变频（不允许偏离）；  5、能效等级：1级及以上；  6、制冷量(W)：≥12000；  7、制热量(W)：≥12500；  8、能效等级适用标准：GB21455-2019（不允许偏离）；  9、包含连接管长度（铜管）（米）：4（允许正偏离）；  10、包含水管长度（米）：2（允许正偏离）；  11、国家认可的第三方检测机构出具的合法有效的检测报告彩色扫描件（参数值以明标示值为准）或制造商发布的彩页样册或制造商官网关于响应型号的参数功能页网址与网页截图或制造商对应产品技术白皮书/说明书。 |  |  |
| 5 | 3P变频天花机 | 1. 制冷量：≥7000W； 2. 制热量：≥8000W； 3. 制冷功率：≤3400W； 4. 制热功率：≤3900W； 5. 室内噪音：≤46dB(A)； 6. 室外噪音：≤58dB(A)； 7. 循环风量：≥1300m3/h；   （8）电源：220V/50Hz；  （9）能效：新国标变频一级及以上。  （10）国家认可的第三方检测机构出具的合法有效的检测报告 扫描件（参数值以明标示值为准）或制造商发布的彩页样册或制造商官网关于响应型号的参数功能页网址与网页截图或制造商对应产品技术白皮书/说明书。 |  |  |
| 6 | 5P变频天花机 | 1. 制冷量：≥12000W； 2. 制热量：≥14000W； 3. 制冷功率：≤5400W； 4. 制热功率：≤5200W； 5. 室内噪音：≤55dB(A)； 6. 室外噪音：≤63dB(A)； 7. 循环风量：≥2000m3/h；   （8）电源：380V/50Hz；  （9）能效：新国标变频一级及以上。  （10）国家认可的第三方检测机构出具的合法有效的检测报告 扫描件（参数值以明标示值为准）或制造商发布的彩页样册或制造商官网关于响应型号的参数功能页网址与网页截图或制造商对应产品技术白皮书/说明书。 |  |  |
|  |  |  |  |  |